**KDV8000A板卡（网呈UMS）端口使用统计**

1. **MPC2板卡**

21用于ftp服务

23用于板卡telnet服务

20000-22000用于osp内部及底层模块，可不对外开放

2500-8000区间用于业务程序telnet服务，取决于osp定义

2510-2520区间用于kdvlogserver的telnet服务

5678用于kdvlogserver，日志服务器目前只用于本板卡业务，可不对外开放

123用于ntp服务

80端口用于apache服务

60000用于ums的主控服务

1. **IS2.2板卡**

21用于ftp服务

23用于板卡telnet服务

20000-22000用于osp内部及底层模块，可不对外开放

2500-8000区间用于业务程序telnet服务，取决于osp定义

2510-2520区间用于kdvlogserver的telnet服务

5678用于kdvlogserver，日志服务器目前只用于本板卡业务，可不对外开放

123用于ntp服务

10000-40000区间用于ums外设板卡接入，不包括20000-22000

40000-60000区间用于终端入会

1719、1720、1759和1760用于323协议，其中1759和1760用于323协议非标

3337端口用于323协议mcu级联

5060用于sip协议

65000用于量子库

60010-60026区间用于sip协议bfcp双流

60030-62078区间用于协议远摇

1. **CRI2板卡**

21用于ftp服务

23用于板卡telnet服务

20000-22000用于osp内部及底层模块，可不对外开放

2500-8000区间用于业务程序telnet服务，取决于osp定义

2510-2520区间用于kdvlogserver的telnet服务

5678用于kdvlogserver，日志服务器目前只用于本板卡业务，可不对外开放

123用于ntp服务

1718、1719、1720、60001用于GK

5060用于regserver

60005用于升级服务器

1. **APU2板卡**

21用于ftp服务

23用于板卡telnet服务

20000-22000用于osp内部及底层模块，可不对外开放

2500-8000区间用于业务程序telnet服务，取决于osp定义

2510-2520区间用于kdvlogserver的telnet服务

5678用于kdvlogserver，日志服务器目前只用于本板卡业务，可不对外开放

1. **MPU2板卡**

21用于ftp服务

23用于板卡telnet服务

20000-22000用于osp内部及底层模块，可不对外开放

2500-8000区间用于业务程序telnet服务，取决于osp定义

2510-2520区间用于kdvlogserver的telnet服务

5678用于kdvlogserver，日志服务器目前只用于本板卡业务，可不对外开放

1. **MPU2Eard板卡**

21用于ftp服务

23用于板卡telnet服务

20000-22000用于osp内部及底层模块，可不对外开放

2500-8000区间用于业务程序telnet服务，取决于osp定义

2510-2520区间用于kdvlogserver的telnet服务

5678用于kdvlogserver，日志服务器目前只用于本板卡业务，可不对外开放